**Montážní návod R-FVE-DC1 / R-FVE-DC2**

1. DC kabely od fotovoltaických panelů o zvoleném průřezu zapojte na pojistkový odpínač QFU-DC1 (v případě dvou řetězců i na QFU-DC2). Plusový půl vždy na první pól, mínusový na druhý pól (plus – červený vodič, mínus modrý vodič) viz Obr.7



Obr.7

1. DC kabely směrem ke střídači zapojte na RSA svorky viz Obr. 8. Barevně dodržte póly + červené a - modré

+ -

+ -



Obr.8

**Pozmámky:**

1. Doporučuje vždy od svorky (MET,MIB, HOP) připojit na PE můstek viz Obr.2 žluto-zelený kabel - pospojení o požadované průřezu. (doporučujeme vodič CYA 16 mm2)
2. HDR – Hlavní domovní rozváděč
3. ELM – Elektroměrový rozváděč
4. Instalaci rozváděče smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle vyhl. 50 paragraf 6 a 8.
5. Rozváděč je nutno podrobit revizi dle aktuálně platných norem
6. Nedílnou součástí tohoto návodu jsou veškerá schémata a ostatní dokumenty