**Uživatelský návod R-FVE-DC1 / R-FVE-DC2**

**UPOZORNĚNÍ:**

* Majitel / provozovatel není oprávněn zasahovat do zapojení zařízení (rozváděče), odstraňovat kryty rozváděče nebo ho jakýmkoliv způsobem rozváděč zakrýt nebo měnit jeho popisy.
* Majitel / provozovatel může provést v případě potřeby pouze kroky popsané níže. Například vypnutím pojistkového odpojovače QFU-DC1 (Pokud rozváděč obsahuje dva řetězce tak i QFU-DC2 v rozváděči R-FVE-DC.
* S pojistkovými odpojovači QFU-DC1 a QFU-DC2 manipulujte pouze při odpojené – vypnuté zátěži!
* Vždy zkontrolujte, že pojistkové odpojovače byly správně zatlačeny nebo rozpojeny
* V případě poruchy zařízení, kontaktuje majitel/ provozovatel výrobny který kontaktuje servis dodavatele, nebo odborné firmy pověřené údržbou zařízení (rozváděče).
* Obsluha výrobny bude pravidelně (nejméně jednou měsíčně) kontrolovat ukazatele stavu přepěťových ochran FV-DC1 (V Případě dvou řetězců i FV-DC2). V případě vybavení signalizace na některé přepěťové ochraně bude tato neprodleně vyměněna. Výměnu je nutné zadat pracovníkům servisu dodavatele, případně jiné odborné firmě.
* Rozváděče jako celá elektroinstalace podléhá revizi a následné pravidelné revizi.

1. **Postup vypnutí technologie FVE**
2. Vypněte jistič FAFVE v rozváděči R-RVE-DC
3. Odpojte pojistkové odpojovače QFU-DC1 (případně QFU-DC2) viz Obr. 1
4. Vypněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)



Obr.1

1. **Postup Zapnutí technologie FVE**
2. Zapněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)
3. Zapojte pojistkové odpojovače QFU-DC1 (případně QFU-DC2) viz Obr. 1
4. Zapněte jistič FAFVE v rozváděči R-RVE-DC